**ПАМЯТКА**

**по соблюдению мер пожарной безопасности на землях сельскохозяйственного назначения**

* Правообладатели земельных участков сельскохозяйственного назначения **обязаны** осуществлять мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью, использовать земельные участки в соответствии с категорией и разрешённым видом использования.
* На землях сельскохозяйственного назначения **запрещается** выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков, разведение костров на полях.
* На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, **обязаны** обеспечивать ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
* Временные полевые станы **необходимо** располагать не ближе 100 метров от хлебных массивов, токов и др. Площадки полевых станов и зернотоков должны опахиваться полосой шириной не менее 4 метров.
* Руководитель организации **обязан** организовать проведение противопожарного инструктажа с лицами, задействованными в уборке урожая, обеспечить уборочные агрегаты и автомобили первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы - 2 огнетушителями, 2 штыковыми лопатами) и исправными искрогасителями.
* В полевых условиях хранение и заправка нефтепродуктами автомобилей и оборудования **необходимо** осуществлять на специальных площадках, очищенных от сухой травы, горючего мусора и опаханных полосой шириной не менее 4 метров, или на пахоте на расстоянии 100 метров от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и не менее 50 метров от строений.
* Уборка зерновых начинается с разбивки хлебных массивов на участки площадью не более 50 гектаров. Между участками делаются прокосы шириной не менее 8 метров. Скошенный хлеб с прокосов немедленно убирается. Посредине прокосов делается пропашка шириной не менее 4 метров.

**ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 01**

**либо мобильной связью любого оператора 101,**

**«Единый телефон доверия» ГУ МЧС России по Хабаровскому краю**

8 (4212) 41-62-62

**«Единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области** 8 (42622) 23-9-99